重庆市第八中学校（渝北校区）

多媒体网络机房配套设施设备询价采购公告

根据重庆市政府采购及重庆市第八中学校招投标相关规定，重庆市第八中学校（渝北校区）多媒体网络机房配套设施设备采购项目已通过学校审批程序，现对外公开询价招标。

## 一、招标单位：重庆市第八中学校

## 二、招标项目及内容

(一)项目内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 最高限价（万元） | 投标保证金（元） | 备注 |
| 重庆市第八中学校（渝北校区）多媒体网络机房配套设施设备采购项目 | 11.00 | 无 |  |

1. 项目货物名称及技术参数需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** |  **技术参数**  |
| 一 | 多媒体网络机房基础环境建设 |
| 1 | 学生位计算机桌 | 60 | 位 | 1、基材：E1级优质环保纤维板；2、贴面：进口高亮光斑马纹三聚氰胺纸；3、封边用材：2mm厚双色PVC胶边，进口热熔胶； 4、下架：“华旦”开模优质弧形钢脚架。 |
| 2 | 教师位计算机桌 | 1 | 张 | 1、基材：E1级优质环保纤维板； 2、贴面：进口高亮光斑马纹三聚氰胺纸；3、封边用材：2mm厚双色PVC胶边，进口热熔胶； 4、下架：“华旦”开模优质弧形钢脚架。 |
| 3 | 不锈钢线槽 | 22.5 | 米 | 桌面背部，标件，86型开孔。 |
| 4 | 教师位椅子 | 1 | 把 | 尺寸：59mm\*58mm\*89mm； 颜色：全黑；背靠材质：铁架+黑色柔和网布；坐板材质：木板+50MM原生棉+黑色加厚网布；扶手：高强度128一次成型扶手；托盘：普通托盘；气杆：莱特气杆；椅脚：280金属加强五星脚；轮子：50MM骆驼轮。 |
| 5 | 学生位凳子 | 60 | 张 | 材质：钢质焊接底座+静电喷塑+防滑垫层，高密度免漆木工板登面。 |
| 二 | 多媒体网络机房多媒体系统建设 |
| 1 | 交互式智级平板一体机 | 1 | 台 | 1、屏幕采用LED背光源技术液晶屏；写屏采用防眩光全钢化玻璃屏，具有抗冲击性、防划痕等功能，具备表面强度≥7H；2、屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶；物理分辨率：1920×1080；可视角：≥176°；屏幕比例：16:9；3、整机有效显示面积86英寸，一体化设计且整机开关键、OPS电脑开关键和节能待机键为同一物理按键；显示面框上至少3路前置双通道USB接口，即同一个USB接口可支持在Windows及Android系统下智能被读取文档，无需区分；4、整机自带嵌入式操作系统（安卓操作系统），在任意信号源通道下，具有全屏幕软中控触摸菜单；软中控触摸菜单上的通道信号源名称支持自定义编辑；具有丰富的音、视频输入输出接口。5、非接触式红外触控技术，在全信号的任意通道可支持10点触控10点书写批注。6、可一键进行硬件自检，包括对触摸框、PC模块、光感系统等功能模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行制造商客服问题在线报修，提高售后报修时效。 |
| 2 | OPS电脑 | 1 | 台 | 1、采用高传输率的全新国际标准120针可插拔式OPS接口的模块化电脑方案，低噪音热管传导散热设计；2、CPU：Intel第六代I5；内存：4G（三星、金士顿、闪迪之一）；固态硬盘：128G（三星、金士顿、闪迪之一）；内置WiFi且为双天线；内置网卡；具有独立非外扩展的6组USB（含4组USB 3.0）接口；1组HDMI；1组DP。 |
| 3 | 比利时搪瓷书写板  | 1 | 套 | 1、基本尺寸：外框≥4200mm×1200mm，可根据交互智能平板和学校实际情况进行调整；白板采用四块组成，推拉白板可左右滑动并完全覆盖智能平板一体机；2、书写面材质：采用米黄色搪瓷板面，板面厚度≥0.30mm，书写流畅，不打滑，色泽均匀；中间夹层：采用聚苯板（泡沫）夹心；板体厚度≥20mm。3、背板材质：镀锌板，双重防锈，厚度≥0.20mm；4、活动板：推拉顺畅，无卡挤现象和尖锐的摩擦声；5、每块移动板至少配4个滑轮；采用侧轨式轨道，防止粉尘进入滑槽，增加产品的使用寿命；边框材料：电泳香槟色铝合金；7、包角材料：ABS工程塑料，抗疲劳；锁止装置：滑动板可以上锁，两张活动推拉之间使用，上锁后可以保护一体机。 |
| 4 | 电子白板一体机壁挂架 | 1 | 副 | 适应≥86寸的安装要求，全钢材质，表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。 |
| 5 | 多媒体合并式功放 | 1 | 台 | 1、功率（1KHZ）：2x200W；2、信噪比：（计权）≧85dB，（不计权）≧72DB；3、频率范围：60Hz-14KHz；4、尺寸:（宽x高x深)：430x135x410,重量：15Kg8、具有完善的输出短路保护和超温保护功能，自动散热风扇温控启动。 |
| 6 | 专业级音箱 | 2 | 只 | 1、倒相式低频辐射的二分频全频系统，解析力高，瞬态表现快，高频延伸度好；2、面罩使用有孔金属网背贴声学透声棉，美观大方；3、采用无谐振箱体，表面黑色大斑点水性油漆喷涂处理，有效防谐振、防滑；4、低音：8寸铝合金振膜，橡胶折环，21.8OZ磁钢，25mm(1寸)音圈；5、 高音：25mm(1寸)铝合金音膜，磁液冷却，钕铁硼磁钢；6、分频器：改性酚醛树脂PCB板，-12DB/OCT低通滤波器，-12DB/OCT高通滤波器，高音PTC地载保护；7、谐振频率：38HZ；频率响应：40HZ-20HZ；灵敏度：89DB/W/M；8、阻抗：8OHM；功率：80W； |
| 7 | 无线授课话筒（头戴+手持） | 1 | 套 | 1、UHF频率，一键式自动选择频率，真分集，1/4波长天线，ABS材质；2、音频输出电平：XLR接口：-19DBV；1/4英寸接口：-5DBV；3、输出阻抗：XLR接口：200Ω；1/4英寸接口：1KΩ；4、灵敏度：-105DBM，12DB信噪比（典型值）；5、镜频抑制：＞70DB（典型值）。 |
| 8 | 配线系统 | 1 | 批 | HDMI高清信号线、电源线、音频线、音响线、PVC线槽等 |

## 三、完成时间

签订合同后**30个**日历日内完成，包括系统设备安装及调试时间。

## 四、投标资质要求

1、具有独立承担民事责任的能力,提供单位营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（已三证合一的，只提供营业执照）、投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书、法定代表人授权代表在投标单位缴纳社会保障金证明材料；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

## 五、招标文件的获取

通过我校网站（http://www.cqbz.cn）通知公告栏进行下载。

## 六、投标书递交

1、各投标人应认真阅读各项技术要求，认真测算后进行报价。所报价格含产品制造成本、运输、安装、税费和维保等全部费用。对我校采购物资除填写投标报价单外必须拟定售后服务方案。本工程为交钥匙工程，包括所有设备的运输、安装、调试及相关耗材，质保期至少**3**年。

2、投标文件应用文件袋密封，封袋接口处均应贴封条，并加盖单位公章。同时应在封袋上写明投标单位名称。

3、投标人应在投标截止时间内将投标文件送达发标方指定地点，过时送达拒收。

## 七、评标办法

学校招标领导小组根据投标单位的投标报价、服务承诺情况、所投产品性能参数的响应情况等因素，确定中标单位。

## 八、投标时间和投标地点

投标时间：2018年1月11日14:30~16:00（北京时间）

投标地点：重庆市第八中学校（渝北校区）行政楼五楼会议室

联系人：郑老师

联系电话：023-60350925

## 九、付款方式：

施工验收合格后，供货方开具正式发票，校方将按双方合同约定付款；

## 十、投标文件的编制内容及格式

（一）投标文件编制内容

1、报价明细表（附格式）。

2、有效的营业执照副本复印件、有效的税务登记证副本复印件、有效的组织机构代码证复印件；（原件备查）

3、法定代表人身份证明书（附格式）；

4、法定代表人授权委托书（附格式）；

5、诚信声明（附格式）；

6、投标函（附格式）；

7、售后服务方案（格式自拟）。

（二）投标文件格式

1、分项报价明细表（格式）

采购项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **相关信息（品牌、规格型号、制造商、产地等）** | **数量** | **综合单价** | **合计** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |

投标人： 法人授权代表：

 （投标人公章） （签字或盖章）

 年 月 日

2、法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致： （招标单位名称）：

 （法定代表人姓名）在 （投标人名称）任 （职务名称）职务，是（投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

 （投标人公章）

 年 月 日

（附：法定代表人身份证复印件）

3、法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致： （招标单位名称）：

 （投标人法定代表人名称）是 （投标人名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名： 投标人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年 月 日

4、诚信声明（格式）

采购项目名称：

致： （招标单位名称）：

 （投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年 月 日

5、投标函（格式）

采购项目名称：

致： （招标单位名称）：

 （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址： 。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本1份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

五、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方成交，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

八、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

（投标人公章）

年 月 日

6、售后服务承诺（格式自拟）

## 十一、其他说明

1、投标单位必须认真遵守学校采购工作相关廉政规定。

2、参与投标的供应商必须提前到重庆市第八中学校（渝北校区）进行报名登记，报名登记截止时间为2018年1月11日16:00之前，报名登记及项目咨询地点为：重庆市第八中学校（渝北校区）行政楼五楼会议室，联系人：郑老师，联系电话：023-60350925。未进行报名登记的投标文件招标人有权拒收。

3、投标人所提供的投标材料真实有效，如有虚假或隐瞒，招人人有权取消其投标资格和中标资格。

特此公告

重庆市第八中学校

 2018.1.8